

Date de l’audit :

Établissement :

Lieu géographique de l’audit :

Secteur de l’audit :

**Cocher dans la case appropriée le niveau de résultat soit :**

**Élément observé** : Indique que la réponse satisfait aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert ou encore qu’il n’y a pas d’écart de constaté.

**Élément observé partiel**: Indique que la réponse ne satisfait que partiellement aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert ou encore qu’il y a des écarts de constatés.

**Élément non observé** : Indique que la réponse ne satisfait pas aux exigences de la norme ou de l’avis d’expert

**N/A :** Non applicable.

| **Activité de base** | **Éléments de conformité** | **Élément observé** | **Élément observé partiel**  | **Élément non observé**  | **N/A** | **Commentaires** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PRÉ-NETTOYAGE | 1.1 Essuyer la surface extérieure du DE. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.2 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.3 Irriguer avec une solution détergente fraîche les canaux (air-eau) avec l’adaptateur requis. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.4 Irriguer le canal élévateur si duodénoscope ou écho-endoscope linéaire. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.5 Retirer les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.6 Placer le bouchon d’étanchéité. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.7 Placer le DE dans un contenant fermé réservé à cet effet. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.8 Transporter le contenant et le DE dans la zone de retraitement. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1.9 Nettoyer/désinfecter le contenant après usage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2. TEST D’ÉTANCHÉITÉ | 2.1 Installer le détecteur de fuite. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.2 Faire une première détection avant l’immersion. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.3 Immerger complètement le DE dans l’eau claire. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.4 Effectuer le test d’étanchéité. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.5 S’assurer du résultat négatif du test avant le nettoyage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 2.6 Diriger le DE en réparation si test positif. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3. NETTOYAGE | 3.1 Préparer une solution détergente fraîche. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.2 Immerger complètement le DE dans la solution détergente. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.3 Immerger complètement les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.4 Nettoyer la surface extérieure du DE. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.5 Nettoyer les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.6 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.7 Brosser tous les canaux avec brosse intègre (vérifiée). | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.8 Utiliser une brosse neuve, désinfectée ou stérilisée, compatible avec le DE à nettoyer. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.9 Brosser chaque canal au moins trois fois. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.10 Maintenir en immersion totale le DE et ses parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.11 Nettoyer le canal élévateur pour certains duodénoscopes et écho-endoscopes linéaires. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.12 Irriguer tous les canaux avec la solution détergente. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.13 Utiliser l’adaptateur de canaux recommandé. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.14 Laisser agir la solution nettoyante le temps recommandé. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.15 Nettoyer les brosses si réutilisables. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.16 Jeter les brosses si à usage unique. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.17 Retirer de l’eau le DE et les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 3.18 Jeter la solution nettoyante. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4. RINÇAGE INITIAL | 4.1 Immerger le DE dans l’eau potable, fraîche. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.2 Immerger en même temps les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.3 Irriguer le canal élévateur pour certains duodénoscopes et écho-endoscopes linéaires. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.4 Irriguer abondamment tous les canaux avec l’eau potable. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.5 Utiliser le même adaptateur que pour le nettoyage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.6 Retirer le DE de l’eau de rinçage.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.7 Assécher le DE si désinfection manuelle prévue. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.8 Purger à l’air les canaux si désinfection manuelle prévue. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.9 Jeter la solution de rinçage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 4.10 Nettoyer et désinfecter l’évier. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5. DÉSINFECTION | Désinfection manuelle ou non automatisée : |
| 5.1 Utiliser un contenant compatible avec la solution. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.2 S’assurer de la dimension adéquate du contenant. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.3 S’assurer que la solution désinfectante a été vérifiée (CME). | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.4 Immerger complètement le DE dans la solution. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.5 Remplir tous les canaux avec la solution désinfectante. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.6 Utiliser l’adaptateur de canaux recommandé. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.7 Utiliser un adaptateur de canaux stérile ou désinfecté. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.8 Remplir le canal élévateur si duodénoscope ou écho-endoscope linéaire. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.9 Immerger les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.10 Immerger les brosses préalablement nettoyées si réutilisables. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.11 Placer le couvercle sur le contenant. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.12 Programmer le temps de contact requis. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Désinfection automatisée (URAE) : |
| 5.13 Placer le DE dans l’URAE. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.14 Brancher les canaux avec les raccords fournis par le fabricant. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.15 Brancher le canal élévateur si duodénoscope ou écho-endoscope linéaire. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.16 Programmer le cycle selon les procédures locales. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.17 Démarrer le cycle et surveiller son bon déroulement. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 5.18 Vérifier et apposer ses initiales sur la charte lorsque le cycle est complété. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6. RINÇAGE FINAL | Rinçage final manuel ou non automatisé : |
| 6.1 Utiliser une méthode aseptique pour le retrait(hygiène des mains et port de gants stériles). | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.2 Retirer le DE du contenant de trempage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.3 Retirer les parties amovibles et les brosses du contenant de trempage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.4 Immerger le DE, ses parties amovibles et les brosses, s’il y a lieu, dans un contenant d’eau stérile, purifiée ou potable. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.5 Utiliser un contenant stérile ou désinfecté de haut niveau. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.6 Utiliser de l’eau stérile si duodénoscope. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.7 Irriguer abondamment tous les canaux avec de l’eau. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.8 Utiliser l’adaptateur de canaux déjà en place. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 6.9 Irriguer le canal élévateur du duodénoscope et de l’écho-endoscope linéaire. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Rinçage final automatisé (URAE) : |
| 6.10 Surveiller le bon déroulement du cycle de rinçage. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7. SÉCHAGE | Séchage manuel post désinfection non automatisée : |
| 7.1 Purger les canaux avec de l’air comprimé de qualité médicale. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.2 Utiliser un embout d’air comprimé différent ou désinfecté. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.3 Injecter de l’alcool isopropylique à 70 %. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.4 Purger à nouveau les canaux avec le même air comprimé. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.5 Essuyer l’extérieur du DE et les parties amovibles. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.6 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Séchage automatisé (URAE) sans d’injection d’alcool programmée : |
| Avant l’entreposage : |
| 7.7 Retirer le DE de l’URAE de façon aseptique(hygiène des mains). | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.8 Injecter de l’alcool isopropylique à 70 %. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.9 Purger les canaux avec de l’air comprimé de qualité médicale. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.10 Utiliser un embout d’air comprimé différent ou désinfecté. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Séchage automatisé (URAE) avec d’injection d’alcool programmée : |
| 7.11 Surveiller le bon déroulement du cycle. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.12 Retirer le DE de l’URAE de façon aseptique(hygiène des mains). | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.13 Essuyer l’extérieur du DE. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 7.14 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8. ENTREPOSAGE | 8.1 Vérifier la propreté de l’armoire de rangement. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8.2 Placer le DE en position parfaitement verticale. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8.3 Entreposer les parties amovibles, non intégrées au DE. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8.4 Fermer hermétiquement l’armoire de rangement. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 8.5 S’assurer du bon fonctionnement de la ventilation. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **Nombre total d’éléments de conformité audités** |  |  |  |  |  |

Nom de l’auditeur :

Titre d’emploi de la personne auditée :

Principales recommandations :